**Práctica de laboratorio: Configuración de NAT dinámica y estática**

# Topología



# Tabla de direccionamiento



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **El administrador** | **Interfaces** | **Dirección IP** | **Máscara de subred** | **Gateway predeterminado** |
| Gateway | G0/1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | N/D |
|  | S0/0/1 | 209.165.201.18 | 255.255.255.252 | N/D |
| ISP | S0/0/0 (DCE) | 209.165.201.17 | 255.255.255.252 | N/D |
|  | Lo0 | 192.31.7.1 | 255.255.255.255 | N/D |
| PC-A (servidor simulado) | NIC | 192.168.1.20 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| PC-B | NIC | 192.168.1.21 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |

# Objetivos

**Parte 1: Armar la red y verificar la conectividad**

**Parte 2: Configurar y verificar la NAT estática**

**Parte 3: Configurar y verificar la NAT dinámica**

# Aspectos básicos/situación

La traducción de direcciones de red (NAT) es el proceso en el que un dispositivo de red, como un router Cisco, asigna una dirección pública a los dispositivos host dentro de una red privada. El motivo principal para usar NAT es reducir el número de direcciones IP públicas que usa una organización, ya que la cantidad de direcciones IPv4 públicas disponibles es limitada.

En esta práctica de laboratorio, un ISP asignó a una empresa el espacio de direcciones IP públicas

209.165.200.224/27. Esto proporciona 30 direcciones IP públicas a la empresa. Las direcciones

209.165.200.225 a 209.165.200.241 son para la asignación estática, y las direcciones 209.165.200.242 a 209.165.200.254 son para la asignación dinámica. Del ISP al router de gateway se usa una ruta estática, y del gateway al router ISP se usa una ruta predeterminada. La conexión del ISP a Internet se simula mediante una dirección de loopback en el router ISP.

**Nota**: Los routers que se utilizan en las prácticas de laboratorio de CCNA son routers de servicios integrados

(ISR) Cisco 1941 con Cisco IOS versión 15.2(4)M3 (imagen universalk9). Los switches que se utilizan son Cisco Catalyst 2960s con Cisco IOS versión 15.0(2) (imagen lanbasek9). Se pueden utilizar otros routers, switches y otras versiones de Cisco IOS. Según el modelo y la versión de Cisco IOS, los comandos disponibles y los resultados que se obtienen pueden diferir de los que se muestran en las prácticas de laboratorio. Consulte la tabla Resumen de interfaces del router al final de esta práctica de laboratorio para obtener los identificadores de interfaz correctos.

**Nota**: Asegúrese de que los routers y el switch se hayan borrado y no tengan configuraciones de inicio. Si no está seguro, consulte al instructor.

# Recursos necesarios

* 2 routers (Cisco 1941 con Cisco IOS versión 15.2(4)M3, imagen universal o similar)
* 1 switch (Cisco 2960 con Cisco IOS versión 15.0(2), imagen lanbasek9 o comparable)
* 2 PC (Windows 7, Vista o XP con un programa de emulación de terminal, como Tera Term)
* Cables de consola para configurar los dispositivos con Cisco IOS mediante los puertos de consola
* Cables Ethernet y seriales, como se muestra en la topología

# Parte 1. Armar la red y verificar la conectividad

En la parte 1, establecerá la topología de la red y configurará los parámetros básicos, como las direcciones IP de interfaz, el routing estático, el acceso a los dispositivos y las contraseñas.

**Paso 1. Realizar el cableado de red como se muestra en la topología**

Conecte los dispositivos como se muestra en la topología y realice el cableado necesario.

**Paso 2. Configurar los hosts de las PC**

**Paso 3. Inicializar y volver a cargar los routers y los switches según sea necesario**

## Paso 4. Configurar los ajustes básicos de cada router

1. Acceda al router e ingrese al modo de configuración global.
2. Copie la siguiente configuración básica y péguela en la configuración en ejecución en el router.

no ip domain-lookup service password-encryption enable secret class banner motd #

Unauthorized access is strictly prohibited. # línea con 0 password cisco login logging synchronous

line vty 0 4 password cisco login

1. Configure el nombre de host como se muestra en la topología.
2. Copie la configuración en ejecución en la configuración de inicio

## Paso 5. Crear un servidor web simulado en el ISP

1. Cree un usuario local denominado **webuser** con la contraseña cifrada **webpass**.

ISP(config)# **username webuser privilege 15 secret webpass**

1. Habilite el servicio del servidor HTTP en el ISP.

ISP(config)# **ip http server**

1. Configure el servicio HTTP para utilizar la base de datos local.

ISP(config)# **ip http authentication local**

## Paso 6. Configurar el routing estático

1. Cree una ruta estática del router ISP al router Gateway usando el rango asignado de direcciones de red públicas 209.165.200.224/27.

ISP(config)# **ip route 209.165.200.224 255.255.255.224 209.165.201.18**

1. Cree una ruta predeterminada del router Gateway al router ISP.

Gateway(config)# **ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.201.17**

**Paso 7. Guardar la configuración en ejecución en la configuración de arranque**

## Paso 8. Verificar la conectividad de red

1. Desde los equipos host, haga ping a la interfaz G0/1 en el router Gateway. Resuelva los problemas si los pings fallan.
2. Muestre las tablas de routing en ambos routers para verificar que las rutas estáticas se encuentren en la tabla de routing y estén configuradas correctamente en ambos routers.

# Parte 2. Configurar y verificar la NAT estática

La NAT estática consiste en una asignación uno a uno entre direcciones locales y globales, y estas asignaciones se mantienen constantes. La NAT estática resulta útil, en especial para los servidores web o los dispositivos que deben tener direcciones estáticas que sean accesibles desde Internet.

## Paso 1. Configurar una asignación estática

El mapa estático se configura para indicarle al router que traduzca entre la dirección privada del servidor interno 192.168.1.20 y la dirección pública 209.165.200.225. Esto permite que los usuarios de Internet accedan a la PC-A. La PC-A simula un servidor o un dispositivo con una dirección constante a la que se puede acceder desde Internet.

Gateway(config)# **ip nat inside source static 192.168.1.20 209.165.200.225**

## Paso 2. Especificar las interfaces

Emita los comandos **ip nat inside** e **ip nat outside** en las interfaces.

Gateway(config)# **interface g0/1** Gateway(config-if)# **ip nat inside**

Gateway(config-if)# **interface s0/0/1** Gateway(config-if)# **ip nat outside**

## Paso 3. Probar la configuración

1. Muestre la tabla de NAT estática mediante la emisión del comando **show ip nat translations**.

Gateway# **show ip nat translations**

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global

--- 209.165.200.225 192.168.1.20 --- ---

¿Cuál es la traducción de la dirección host local interna?

192.168.1.20 = 209.165.200.225

¿Quién asigna la dirección global interna?

El ISP y la NAT pool.

¿Quién asigna la dirección local interna?

Por el administrador y la red local.

1. En la PC-A, haga ping a la interfaz Lo0 (192.31.7.1) en el ISP. Si el ping falló, resuelva y corrija los problemas. En el router Gateway, muestre la tabla de NAT.

Gateway# **show ip nat translations**

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global icmp 209.165.200.225:1 192.168.1.20:1 192.31.7.1:1 192.31.7.1:1 --- 209.165.200.225 192.168.1.20 --- ---

Cuando la PC-A envió una solicitud de ICMP (ping) a la dirección 192.31.7.1 en el ISP, se agregó a la tabla una entrada de NAT en la que se indicó ICMP como protocolo.

¿Qué número de puerto se usó en este intercambio ICMP?

En el ejemplo se uso el puerto 1, sin embargo en la practica se usaron los puertos 9, 10, 11 y 12

**Nota**: Puede ser necesario desactivar el firewall de la PC-A para que el ping se realice correctamente.

1. En la PC-A, acceda a la interfaz Lo0 del ISP mediante telnet y muestre la tabla de NAT.

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global icmp 209.165.200.225:1 192.168.1.20:1 192.31.7.1:1 192.31.7.1:1 tcp 209.165.200.225:1034 192.168.1.20:1034 192.31.7.1:23 192.31.7.1:23 --- 209.165.200.225 192.168.1.20 --- ---

**Nota**: Es posible que se haya agotado el tiempo para la NAT de la solicitud de ICMP y se haya eliminado de la tabla de NAT.

¿Qué protocolo se usó para esta traducción?

tcp

¿Cuáles son los números de puerto que se usaron?

Global/local interno:

1025

Global/local externo:

23

1. Debido a que se configuró NAT estática para la PC-A, verifique que el ping del ISP a la dirección pública de NAT estática de la PC-A (209.165.200.225) se realice correctamente.
2. En el router Gateway, muestre la tabla de NAT para verificar la traducción.

Gateway# **show ip nat translations**

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global icmp 209.165.200.225:12 192.168.1.20:12 209.165.201.17:12 209.165.201.17:12 --- 209.165.200.225 192.168.1.20 --- ---

Observe que la dirección local externa y la dirección global externa son iguales. Esta dirección es la dirección de origen de red remota del ISP. Para que el ping del ISP se realice correctamente, la dirección global interna de NAT estática 209.165.200.225 se tradujo a la dirección local interna de la PC-A (192.168.1.20).

1. Verifique las estadísticas de NAT mediante el comando **show ip nat statistics** en el router Gateway.

Gateway# **show ip nat statistics**

Total active translations: 2 (1 static, 1 dynamic; 1 extended)

Peak translations: 2, occurred 0:02:12 ago Outside interfaces:

Serial0/0/1 Inside interfaces:

GigabitEthernet0/1

Hits: 39 Misses: 0

CEF Translated packets: 39, CEF Punted packets: 0

Expired translations: 3 Dynamic mappings:

Total doors: 0

Appl doors: 0

Normal doors: 0

Queued Packets: 0

**Nota**: Este es solo un resultado de muestra. Es posible que su resultado no coincida exactamente.

# Parte 3. Configurar y verificar la NAT dinámica

La NAT dinámica utiliza un conjunto de direcciones públicas y las asigna según el orden de llegada. Cuando un dispositivo interno solicita acceso a una red externa, la NAT dinámica asigna una dirección IPv4 pública disponible del conjunto. La NAT dinámica produce una asignación de varias direcciones a varias direcciones entre direcciones locales y globales.

## Paso 1. Borrar las NAT

Antes de seguir agregando NAT dinámicas, borre las NAT y las estadísticas de la parte 2.

Gateway# **clear ip nat translation\*** Gateway# **clear ip nat statistics**

## Paso 2. Definir una lista de control de acceso (ACL) que coincida con el rango de direcciones IP privadas de LAN

La ACL 1 se utiliza para permitir que se traduzca la red 192.168.1.0/24.

Gateway(config)# **access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255**

**Paso 3. Verificar que la configuración de interfaces de NAT siga siendo válida**

Emita el comando **show ip nat statistics** en el router Gateway para verificar la configuración NAT.

## Paso 4. Definir el conjunto de direcciones IP públicas utilizables

Gateway(config)# **ip nat pool public\_access 209.165.200.242 209.165.200.254 netmask 255.255.255.224**

## Paso 5. Definir la NAT desde la lista de origen interna hasta el conjunto externo

**Nota**: Recuerde que los nombres de conjuntos de NAT distinguen mayúsculas de minúsculas y el nombre del conjunto que se introduzca aquí debe coincidir con el que se usó en el paso anterior.

Gateway(config)# **ip nat inside source list 1 pool public\_access**

## Paso 6. Probar la configuración

1. En la PC-B, haga ping a la interfaz Lo0 (192.31.7.1) en el ISP. Si el ping falló, resuelva y corrija los problemas. En el router Gateway, muestre la tabla de NAT.

Gateway# **show ip nat translations**

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global --- 209.165.200.225 192.168.1.20 --- --- icmp 209.165.200.242:1 192.168.1.21:1 192.31.7.1:1 192.31.7.1:1 --- 209.165.200.242 192.168.1.21 --- ---

¿Cuál es la traducción de la dirección host local interna de la PC-B?

192.168.1.21 = 209.165.200.242

Cuando la PC-B envió un mensaje ICMP a la dirección 192.31.7.1 en el ISP, se agregó a la tabla una entrada de NAT dinámica en la que se indicó ICMP como el protocolo.

¿Qué número de puerto se usó en este intercambio ICMP?

En el ejemplo se uso el puerto 1, pero en el laboratorio se usaron los puertos 1, 2, 3 y 4

1. En la PC-B, abra un explorador e introduzca la dirección IP del servidor web simulado ISP (interfaz Lo0).

Cuando se le solicite, inicie sesión como **webuser** con la contraseña **webpass**. c. Muestre la tabla de NAT.

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global --- 209.165.200.225 192.168.1.20 --- --- tcp 209.165.200.242:1038 192.168.1.21:1038 192.31.7.1:80 192.31.7.1:80 tcp 209.165.200.242:1039 192.168.1.21:1039 192.31.7.1:80 192.31.7.1:80 tcp 209.165.200.242:1040 192.168.1.21:1040 192.31.7.1:80 192.31.7.1:80 tcp 209.165.200.242:1041 192.168.1.21:1041 192.31.7.1:80 192.31.7.1:80 tcp 209.165.200.242:1042 192.168.1.21:1042 192.31.7.1:80 192.31.7.1:80 tcp 209.165.200.242:1043 192.168.1.21:1043 192.31.7.1:80 192.31.7.1:80 tcp 209.165.200.242:1044 192.168.1.21:1044 192.31.7.1:80 192.31.7.1:80 tcp 209.165.200.242:1045 192.168.1.21:1045 192.31.7.1:80 192.31.7.1:80 tcp 209.165.200.242:1046 192.168.1.21:1046 192.31.7.1:80 192.31.7.1:80 tcp 209.165.200.242:1047 192.168.1.21:1047 192.31.7.1:80 192.31.7.1:80 tcp 209.165.200.242:1048 192.168.1.21:1048 192.31.7.1:80 192.31.7.1:80 tcp 209.165.200.242:1049 192.168.1.21:1049 192.31.7.1:80 192.31.7.1:80 tcp 209.165.200.242:1050 192.168.1.21:1050 192.31.7.1:80 192.31.7.1:80 tcp 209.165.200.242:1051 192.168.1.21:1051 192.31.7.1:80 192.31.7.1:80 tcp 209.165.200.242:1052 192.168.1.21:1052 192.31.7.1:80 192.31.7.1:80

--- 209.165.200.242 192.168.1.22 --- ---

**Debido a que packet tracer no soporta los comando de http, se basara en el ejemplo provisto para dar respuestas.**

¿Qué protocolo se usó en esta traducción?

tcp

¿Qué números de puerto se usaron?

Interno:

Del 1038 al 1052

Exterior:

80

¿Qué número de puerto bien conocido y qué servicio se usaron?

El puerto 80 y brindo un servicio de http

d. Verifique las estadísticas de NAT mediante el comando **show ip nat statistics** en el router Gateway.

Gateway# **show ip nat statistics**

Total active translations: 3 (1 static, 2 dynamic; 1 extended)

Peak translations: 17, occurred 0:06:40 ago Outside interfaces:

Serial0/0/1 Inside interfaces:

GigabitEthernet0/1

Hits: 345 Misses: 0

CEF Translated packets: 345, CEF Punted packets: 0

Expired translations: 20 Dynamic mappings:

-- Inside Source [Id: 1] lista-acceso 1 conjunto acceso\_público conteo de ref. 2 pool public\_access: netmask 255.255.255.224 start 209.165.200.242 end 209.165.200.254 type generic, total addresses 13, allocated 1 (7%), misses 0

Total doors: 0

Appl doors: 0

Normal doors: 0

Queued Packets: 0

**Nota**: Este es solo un resultado de muestra. Es posible que su resultado no coincida exactamente.

## Paso 7. Eliminar la entrada de NAT estática

En el paso 7, se elimina la entrada de NAT estática y se puede observar la entrada de NAT.

a. Elimine la NAT estática de la parte 2. Introduzca **yes** (sí) cuando se le solicite eliminar entradas secundarias.

Gateway(config)# **no ip nat inside source static 192.168.1.20 209.165.200.225**

Entrada estática en uso, ¿desea eliminar las entradas secundarias? [no]: **yes** b. Borre las NAT y las estadísticas.

1. Haga ping al ISP (192.31.7.1) desde ambos hosts.
2. Muestre la tabla y las estadísticas de NAT.

Gateway# **show ip nat statistics**

Total active translations: 4 (0 static, 4 dynamic; 2 extended)

Peak translations: 15, occurred 0:00:43 ago Outside interfaces:

Serial0/0/1

Inside interfaces:

GigabitEthernet0/1

Hits: 16 Misses: 0

CEF Translated packets: 285, CEF Punted packets: 0

Expired translations: 11 Dynamic mappings:

-- Inside Source [Id: 1] lista-acceso 1 conjunto acceso\_público conteo de ref. 4 pool public\_access: netmask 255.255.255.224 start 209.165.200.242 end 209.165.200.254 type generic, total addresses 13, allocated 2 (15%), misses 0

Total doors: 0

Appl doors: 0

Normal doors: 0

Queued Packets: 0

Gateway# **show ip nat translation**

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global icmp 209.165.200.243:512 192.168.1.20:512 192.31.7.1:512 192.31.7.1:512 --- 209.165.200.243 192.168.1.20 --- --- icmp 209.165.200.242:512 192.168.1.21:512 192.31.7.1:512 192.31.7.1:512 --- 209.165.200.242 192.168.1.21 --- ---

**Nota**: Este es solo un resultado de muestra. Es posible que su resultado no coincida exactamente.

## Reflexión

1. ¿Por qué debe utilizarse la NAT en una red?

Debido a que aun existe una falta de direcciones IPv4 y no hemos podido migrar a IPv6. Ademas de la seguridad a bajo nivel que provee.

2. ¿Cuáles son las limitaciones de NAT?

NAT necesita información de IP o numero de puerto para poder ser útilizada, debido a esto algunos protocolos no pueden ser usados si se esta usando NAT.

## Tabla de resumen de interfaces de router

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resumen de interfaces de router** | | | | |
| **Modelo de router** | **Interfaz Ethernet 1** | **Interfaz Ethernet 2** | **Interfaz serial 1** | **Interfaz serial 2** |
| 1800 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 1900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2801 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/1/0 (S0/1/0) | Serial 0/1/1 (S0/1/1) |
| 2811 | Fast Ethernet 0/0 (F0/0) | Fast Ethernet 0/1 (F0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| 2900 | Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0) | Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1) | Serial 0/0/0 (S0/0/0) | Serial 0/0/1 (S0/0/1) |
| **Nota**: Para conocer la configuración del router, observe las interfaces a fin de identificar el tipo de router y cuántas interfaces tiene. No existe una forma eficaz de confeccionar una lista de todas las combinaciones de configuraciones para cada clase de router. En esta tabla, se incluyen los identificadores para las posibles combinaciones de interfaces Ethernet y seriales en el dispositivo. En esta tabla, no se incluye ningún otro tipo de interfaz, si bien puede haber interfaces de otro tipo en un router determinado. La interfaz BRI ISDN es un ejemplo. La cadena entre paréntesis es la abreviatura legal que se puede utilizar en un comando de Cisco IOS para representar la interfaz. | | | | |